123. REFRIGERADOR DE 8 PIES SIN ESCARCHA CON PUERTA DE CRISTAL Y MEDIDOR DE TEMPERATURA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | ENFRIADOR VERTICAL  DESCRIPCIÓN:   * CONTROL DE FUNCIONES. * MOTORES Y VENTILADOR ELECTRÓNICOS. * CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO. * PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA. * ILUMINACIÓN LED. * ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:   1. DIMENSIONES EXTERNAS (H, W, D): 1830X545X575 (+/- 5%). 2. DIMENSIONES INTERNAS (H, W, D): 1346X404X422 (+/- 5%). 3. PESO: 74.0KG 4. VOLUMEN COMERCIAL 315 LTS 5. CAPACIDAD DE CONTENEDOR 20”:32 / 40”:68 +-10% 6. NO. PUERTAS : 1 7. NO. PARRILLAS : 3 8. AMPERAJE : 2.6 A 9. VOLTAJE : 115 V 10. FRECUENCIA : 60HZ 11. ILUMINACIÓN LEDS 12. TIPO DE ENCHUFE : NEMA 5-15P 13. CONSUMO DE ENERGÍA : 3.326 KWH/24H 14. CANTIDAD DE REFRIGERANTE : 0.100 KG 15. CAPACIDAD DE COMPRESOR : 317 W 16. RANGO DE TEMPERATURA 0 A 6 C 17. GAS REFRIGERANTE R134A   -2 C A 8 C  • FRENTE: .48 CM (+/- 5%).  • FONDO: .605 CM (+/- 5%).  • ALTO: 183 CM (+/- 5%). | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA GRADO MÉDICO CON TIERRA FÍSICA. | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO** |  |