107. IMPEDANCIÓMETRO CLÍNICO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: IMPEDANCIÓMETRO CLÍNICO AUTOMÁTICO CON TONOS DE SONDA CLÍNICA ALTA FRECUENCIA 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. IMPEDANCIÓMETRO PARA PRUEBA DE OÍDO MEDIO    2. TIMPANOMETRÍA       1. TIMPANOMETRÍA 226 HZ.       2. TIMPANOMETRÍA 678, 800 Y 1000 HZ.       3. TIMPANOMETRÍA MANUAL.    3. REFLEJOS ESTAPEDIALES IPSI Y CONTRALATERALES    4. PRUEBAS DE FUNCIÓN TUBÁRICA PARA OÍDO PERFORADO Y NO PERFORADO       1. PRUEBA ETF 1 PARA MEMBRANA TIMPÁNICA NO PERFORADA.       2. PRUEBA ETF 2 PARA MEMBRANA TIMPÁNICA PERFORADA.       3. PRUEBA ETF 3 PARA MEMBRANA TIMPÁNICA INFLAMADA.    5. TRANSFERENCIA DE DATOS AUDIOMÉTRICOS    6. ASISTENTE AVANZADO DE FORMATO DE IMPRESIÓN    7. INFORMES PERSONALIZADOS Y COMBINADOS    8. INFORME AVANZADO    9. TRATAMIENTO DE PACIENTE Y SESIÓN    10. EDITOR DE SÍMBOLOS DE AUDIOGRAMA    11. INTEGRACIÓN TOTAL DE LA BASE DE DATOS    12. COMPATIBLE CON NOAH Y OTOACCESS    13. IMPEDANCIA TIMPÁNICA, REFL EJOS Y ETF    14. AUDIOMETRÍA: AÉREA, ÓSEA Y DEL HABLA 3. SISTEMA DE SONDA CLÍNICA    1. SONDA CON BOTÓN PARA EL CAMBIO REMOTO DE OÍDO    2. ALMACENAMIENTO MÍNIMO HASTA 500 PACIENTES Y 50 000 SESIONES    3. FUNCIÓN PARA IMPRESIÓN DIRECTA    4. PANTALLA AL MENOS 10” QUE PERMITA EL AJUSTE DE ACUERDO AL USUARIO, EVITANDO EL REFLEJO DE LA LUZ 4. DIMENSIONES: 29 X 38 X 7.5 CM. (+-3CM) | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |