70. EMISIONES OTOACÚSTICAS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: EMISIONES OTOACÚSTICAS 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. SONDA DE DETECCIÓN EMISIONES OTOACÚSTICAS POR PRODUCTOS DE DISTORSIÓN    2. TRANSIENTES CLÍNICAS    3. CON ABR AUTOMATIZADO    4. CON CAPACIDAD DE REALIZAR PRUEBAS POR MEDIO DE: DPOAE Ó EOAPD (EMISIONES OTOACÚSTICAS POR PRODUCTOS DE DISTORSIÓN)    5. Y/O TEOAE Ó EOAT (EMISIONES OTOACÚSTICAS POR TRANSITORIOS) Y SOAE Ó EOAE (EMISIONES OTOACÚSTICAS ESPONTÁNEAS)    6. RESULTADOS DESPLEGADOS EN PANTALLA EXTERNA A TRAVÉS DE GRÁFICOS    7. AMPLITUD DEL ESTÍMULO PARA INTERVALO MÍNIMO DE FRECUENCIAS DE PRUEBA O ANCHO DE BANDA    8. EMISIONES OTOACÚSTICAS POR TRANSITORIOS 80 DB O MAYOR    9. EMISIONES OTOACÚSTICAS POR PRODUCTOS DE DISTORSIÓN DE 55 A 60 DB SPL O MAYOR    10. EMISIONES OTOACÚSTICAS POR TRANSITORIOS DE 1.5 KHZ A 4 KHZ    11. EMISIONES OTOACÚSTICAS POR PRODUCTOS DE DISTORSIÓN DE 2 KHZ A 6 KHZ O MAYOR    12. CON EQUIPO DE CÓMPUTO LAPTOP COMPATIBLE CON EL EQUIPO.    13. GUARDA 250 PACIENTES CON 50 PRUEBAS CADA UNO. 1 GB | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |