119. VIDEONISTAGMÓGRAFO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. VIDEONISTAGMÓGRAFO PARA TOMA DE PRUEBAS OTONEUROLÓGICAS SACADAS OCULARES. 2. NISTAGMO OPTOQUINÉTICO. 3. SEGUIMIENTO OCULAR . 4. VHIT CON LAPTOP. 5. AJUSTE FINO DEL PERÍMETRO DE LA PUPILA, PARA MEJORA CON MAQUILLAJE Y PUPILAS DILATADAS. 6. ESTACIÓN DE LECTURA QUE PERMITA ACCESO COMPARTIDO A LOS INFORMES. 7. MWST (PRUEBA DE CRIBADO CALÓRICA CALIENTE. 8. MONOTÉRMICA TRÁS DOS IRRIGACIONES CALIENTES). 9. TORSIONAL EYE MOVEMENT OBSERVATION WITH FULL SCREEN EYE IMAGES. 10. INTERFAZ MULTILINGÜE. 11. EDICIÓN DEL NISTAGMO. 12. PROGRAMA COMPACTO. 13. INTEGRACIÓN CON SILLÓN ROTATORIO. 14. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. 15. PRUEBAS PREDEFINIDAS: CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA, NISTAGMOS ESPONTÁNEOS, FIJACIÓN DE LA MIRADA (GAZE), SEGUIMIENTO OCULAR, SACÁDICA, POSICIONAL Y DE DIX-HALLPIKE, CALÓRICA BITÉRMICA Y MONOTÉRMICA. 16. DIAGRAMAS Y ESTADÍSTICAS CALCULADAS DE MANERA AUTOMÁTICA Y EN TIEMPO REAL. 17. IMPRESIONES DE ALTA CALIDAD DE PRUEBAS Y DATOS NO ANALIZADOS. 18. INFORMES IMPRESOS A COLOR. 19. DETECCIÓN MEJORADA DE LA PUPILA Y CALIBRACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA. 20. INFORMES EXHAUSTIVOS Y USO COMPARTIDO DE LOS DATOS. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |