103. CARRITO CON PLATAFORMA DE METAL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. PLATAFORMA DE ACERO CALIBRE 13. 2. TERMINADO DURADERO DE PULVIRREVESTIDO. 3. ASA REMOVIBLE CABE EN CUALQUIER EXTREMO. 4. RUEDAS DE 6" GIRAN SUAVEMENTE: 2 GIRATORIAS, 2 RÍGIDAS. 5. ASA ADICIONAL DISPONIBLE LE AYUDA A MANTENER LAS CARGAS EN SU LUGAR. 6. ANCHO X LARGO DE LA PLATAFORMA (30 X 48") 7. ALTURA DE LA PLATAFORMA DESDE EL PISO: 10" 8. ALTURA DE ASA (ENCIMA DE LA PLATAFORMA): 27" 9. LLANTAS (ANCHO): 2" 10. CAPACIDAD DE CARGA 907 KG (2,000 LBS.) 11. PESO 35 KG (78 LBS). | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |