141. PORTACUBETAS RODABLE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1.- ARILLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, TIPO AISI – 304 CALIBRE 18 DE 38MM (1 1⁄2”) DE ANCHO ACABADO PULIDO. 2.- BANDA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE HULE NEGRO. 3.- RODAJA DE HULE NEGRO (PLANA O DE BOLA) DE 41MM ( 1 5/8”) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. 4.- SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI – 304 CALIBRE 18 DE 38MM (1 1⁄2”) DE ANCHO ACABADO PULIDO.  5.- TOPE DE HULE NEGRO.  100% COMPATIBLE CON LA CUBETA DE 12 LITROS | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LOS SOLICITADO ENE EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |