120. CÁMARA FRÍA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. CÁMARA DE REFRIGERACIÓN PARA EXHIBICIÓN DE 3 MÓDULOS, 6 PUERTAS. 2. PAREDES DE LÁMINA GALVANIZADA Y AISLANTE DE 3 PULGADAS. 3. PUERTAS DE TRIPLE PANEL DE VIDRIO TEMPLADO. 4. 6 PARRILLAS POR PUERTA DE EXHIBICIÓN CON ILUMINACIÓN. 5. MEDIDAS DE LA PUERTA DE EXHIBICIÓN 0.58 X 1.61 MTS. 6. MEDIDAS DE LA PUERTA DE BODEGA 0.89 X 1.84 MTS. 7. INCLUYE CORTINA HAWAIANA PARA EVITAR FUGAS DE FRÍO MIENTRAS SE LLENA EL ÁREA DE BODEGA. 8. NO INCLUYEN PISO. 9. RANGO DE TEMPERATURA DE: 0° A 5°C. 10. UNIDAD CONDENSADORA REMOTA. 11. MOTOR 2 HP, 220 VOLTS TRIFÁSICO. 12. MEDIDAS: 4.57 X 2.03 X 2.09 MTS | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |