12. ESTANTE ABIERTO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA  REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | 1. MEDIDAS DE LA ESTANTERÍA EN MM: ALTURA TOTAL DE 2250 MM, ANCHO DE 1000 MM, Y FONDO O PROFUNDIDAD DE 400 MM  2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TABLERO: ESTANTERÍA DE ACERO TROQUELADO CON 6 BANDEJAS, DISTANTES ENTRE SÍ POR 350 MM. LA PRIMERA BANDEJA EN RELACIÓN CON EL PISO TENDRÁ UNA SEPARACIÓN DE 150 MM.  3. ANGULARES EN ACERO TROQUELADOS DE MÍNIMO 2 MM DE ESPESOR PARA PODER REGULAR LAS BANDEJAS A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES.  4. LAS BANDEJAS DEBEN ESTAR HECHAS EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0,9 MM, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS CAPACES DE SOPORTAR HASTA 200 KG DE CARGA UNIFORME POR BANDEJA O NIVEL.  5. ESTRUCTURA: JUNTA ENTRE ANGULARES Y BANDEJAS POR MEDIO DE PERNOS O GANCHOS. LOS LATERALES DEBERÁN CONTAR CON REFUERZOS.  6. LOS EXTREMOS DE LOS ANGULARES DEBERÁN CONTAR CON REGATONES EXTERIORES.  7. ACABADO: ESTANTERÍA DE COLOR A ELECCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.  8. REGATONES EXTERIORES DE PVC DE ALTA RESISTENCIA O NYLON, CON ANTIDERRAPANTE.  9. ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO DE ALTA CALIDAD CONTRA LA CORROSIÓN.  11. ESTANTERÍA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1200 KG. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN : | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |