92. TINA PARA BALNOTERAPIA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DEFINICIÓN: BAÑERA DE TERAPIA AJUSTABLE PARA EL CUIDADO DE PACIENTES CON QUEMADURAS O CONDICIONES CRÓNICAS DE LA PIEL  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. ACABADO PULIDO DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A ÁCIDOS Y A ADITIVOS COMO IODOFOROS Y COMPUESTOS DE CLORO. 2. MODELO TIPO MARIPOSA. 3. LONGITUD TOTAL MÁXIMA: 2690 MM (+/- 5%). 4. ANCHURA TOTAL MÁXIMA: 1950 Y 1450 MM (+/- 5%). 5. ALTURA MÁXIMA DEL BORDE DE LA BAÑERA:865 MM (+/- 5%). 6. LONGITUD DE LA BAÑERA: 2690 MM (+/- 5%). 7. CAPACIDAD DE 1606 +/- 5% LITROS . 8. DOS TURBINAS CON PORTA TURBINA. 9. GRÚA DE RIEL CON CAMILLA DE SUMERSIÓN PARA TINA . | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |