170. ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA POR PLASMA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN: EQUIPO PARA ESTERILIZAR MATERIAL QUE NO RESISTE ALTAS TEMPERATURAS, PRESIÓN Y HUMEDAD   1. TAMAÑO DE LA CÁMARA DE 60 LITROS 2. CÁMARA FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD CON MEDIDAS DE 330 MM DE ANCHO X 254 MM DE ALTURA X 711 MM DE PROFUNDIDAD 3. CON MEDIDAS DEL EQUIPO DE 572 MM DE ANCHO X 1562 MM DE ALTURA X 835 MM DE PROFUNDIDAD 4. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE PUERTA DURANTE EL PERÍODO DE ESTERILIZACIÓN. 5. CON PANEL FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE. 6. CON PANELES LATERALES EN ACERO INOXIDABLE. 7. SISTEMA DE DETECCIÓN DE FALLAS Y DIAGNÓSTICO POR MEDIO DE UN MICROPROCESADOR, QUE CANCELA EL CICLO. 8. PANTALLA DIGITAL PARA DESPLIEGUE DE VARIABLES (INSUFICIENCIA DE AGENTE ESTERILIZANTE), DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DE MÍNIMO 8.4” 9. IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA PARA EL REGISTRO ALFANUMÉRICO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, ASÍ COMO HUMEDAD Y MENSAJES DE ERROR 10. GESTIÓN INDEPENDIENTE DE PROCESOS MEDIANTE MICROPROCESADOR 11. SELECTOR DE PARÁMETROS DEL PROCESO Y PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN 12. BASE MÓVIL. 13. CON BOTELLA DE CONSUMIBLE QUE DURE ENTRE 20 Y 30 CICLOS 14. QUE CUENTE CON MUEBLE SOPORTE O TIPO GABINETE AL PISO. 15. CON COMPRESOR DE AIRE INTEGRADO (NO REQUIERE) | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  | CESTA DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS DE 330 MM X 196 MM X 57.15 MM (LARGO X ANCHO X ALTO) | | | | |
|  | CESTA DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS DE 685 MM X 196 MM X 100.16 MM (LARGO X ANCHO X ALTO) | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  | CORRIENTE ELÉCTRICA 120V, 60 HZ +-10% | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |