21. RACK PARA TARIMAS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA  REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | 1. RACK CON ENSAMBLE SIN PERNOS. LAS VIGAS DEBERÁN COLOCARSE A PRESIÓN Y SE PODRÁN AJUSTAR EN INCREMENTOS DE 2". 2. ARMAZÓN DE ACERO SOLDADO CALIBRE 14, CON VIGAS DE ACERO CALIBRE 16. 3. LA ESTRRUCTURA DEBERÁ INCLUIR 2 MARCOS Y 4 VIGAS. 4. POSTES:    1. POSTE: 3 X 3" (ANCHO X PROFUNDIDAD)    2. PLACA PARA PATA: 3 X 4 1/2" (ANCHO X PROFUNDIDAD) 5. VIGAS:    1. UTILIZABLES: 96 X 2 3/4 X 4" (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO)    2. ESCALÓN: 1 5/8"    3. BORDE: 1"    4. RANURADO A 1" DE LOS CENTROS DEL BORDE    5. CONEXIÓN CON 4 REMACHES 6. CAPACIDAD DE CARGA DE 9,400 LBS | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN : | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |