90. TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL   1. REGULADOR DESMONTABLE. PROTECCIÓN INTEGRADA EN EL REGULADOR Y EL CILINDRO. 2. ALTA SEGURIDAD CON DISPOSITIVOS. 3. VASO HUMIDIFICADOR. 4. CILINDRO DE ALUMINIO PORTÁTIL LIGERO. 5. CARRO PORTA CILINDRO INTEGRADO. 6. CAPACIDAD DE 682 +/-1% LITROS; RINDE HASTA 3:47 +/- 2% HORAS CON FLUJO CONTINUO DE 3 LPM. 7. LECTURA DE CAUDALES EN MANOMETRO DE REGULADOR,   INCLUYE: CARGA, CÁNULA, HUMIDIFICADOR, REGULADOR DESMONTABLE 2-15 LPM | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 | INCLUIR MANÓMETRO | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |