132. CARRO PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. 1. ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1” EN CAL.18, ACABADO PULIDO. 2. 2. DOS REPISAS FABRICADAS DEPOSITO INFERIOR Y SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CALIBRE 20 TIPO 304, ACABADO PULIDO. 3. 3. RODAJAS PLANAS GIRATORIAS DE USO RUDO EN GEL DE 4”. 4. 4. DIMENSIONES GENERALES 70 X 50 X 105 CM. 5. 5. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 5.0 CM. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |