106. ESCURRIDOR DE PARED PARA MATERIAL DE LABORATORIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. DE ABS Y POLICARBONATO.    2. CONSTA DE BASE CON ORIFICIOS PARA MONTAR EN LA PARED Y PODER FIJAR LAS VARILLAS INCLINADAS DE 127 MM CON TORNILLOS POR LA PARTE POSTERIOR    3. LA PARTE INFERIOR ESTÁ PROVISTA DE UNA BANDEJA QUE RECOGE EL AGUA RESIDUAL CON SALIDA DE DRENAJE PARA FACILITAR EL VACIADO    4. 20 POS ALTURA 508, ANCHO 355 MM    5. RANGO DE TEMPERATURAS TOLERADO EN CONDICIONES DE USO NORMALES: DE -40 ºC A +85 (100) ºC | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |