136. CARRO TRANSPORTADOR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO PULIDO (TUBO DE 1” EN CALIBRE 18). 2. MEDIDAS GENERALES DE 70 X 50 X 80 +/- 5 CMS 3. DOS REPISAS (ENTREPAÑOS) EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CALIBRE 20 (ACABADO PULIDO), CON UN BORDE DE 1” Y UNA DISTANCIA DE 60 CMS ENTRE ELLAS 4. CON PARACHOQUES DE HULE EN ESQUINAS. 5. RUEDAS GIRATORIAS DE 4” DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO CON DOS FRENOS. 6. MANGOS DE FÁCIL AGARRE | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |