14. ESTANTE VITRINA ALTA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. ESTANTE VITRINA ALTA (90, 100 Y 120 CM) X 35 X190 CM 2. CONSTITUIDA POR DOS LATERALES, UN TOLDO Y UN PISO, FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 20, EL IDEAL PARA DARLE SUFICIENTE FUERZA Y RIGIDEZ AL MUEBLE, CORTADO CON CIZALLA DE 30 TON 3. REFORZADAS CON CREMALLERAS EN ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 18, PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS A LA ALTURA DESEADA. 4. CON 1 ENTREPAÑO FIJO Y 5 AJUSTABLES 5. 4 PUERTAS DE CRISTAL DE 5 MM DE ESPESOR CORREDIZAS MEDIANTE UN CANAL Y GUÍA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 6. PINTURA CON ACABADO FOSFATIZADO CON FOSFATO DE FIERRO, HÍBRIDA EPOXY-POLIÉSTER ELECTROSTÁTICA | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |