140. NEGATOSCOPIO DOS PLACAS CON LUZ LED

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. ESTRUCTURA:   1.1.- DOS PLACAS   1. PANEL FRONTAL DE ACRÍLICO BLANCO DE 2MM COMO MÍNIMO. 2. FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA REGULADA. 4. SISTEMA PARA SUJETAR PELÍCULAS. 3. QUE CUENTE CON ALTA LUMINANCIA TECNOLOGÍA LED 4. LA LUMINANCIA DE LOS NEGATOSCOPIOS DEBERÁ SER AL MENOS DE 6300 LUXES CON REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA 5. LA ILUMINACIÓN DEBERÁ SER HOMOGÉNEA 6. SENSOR DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO AL INSERTAR LA PELÍCULA 7. MEDIDAS DE 54X83 CM CON UN GROSOR DE 2.4 CM. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO ENE EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |