142. PORTAVENOCLISIS RODABLE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1.- ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE  2.- CON DOBLE GANCHO  3.- ALTURA VARIABLE HASTA 2 MTS.  4.- BASE DE ACERO CON RUEDA 1 1⁄2.  1-FABRICADO ANTENA TELESCOPICA DE VARILLA ACERO INOXIDABLE DE 5/16¨, CON CRUCETA DE 2 GANCHOS ACABADO PULIDO  2- BASE DE 5 APOYOS EN PERFIL DE ACERO INOXIDABLE DE 2X1" EN CAL.18 ACABADO PULIDO.  3- TUBO PARA PERMITIR EL ENSABLE DE LA BASE Y ANTENA TELESCOPICA 1" DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE EN CAL. 18 ACABADO PULIDO  4- PERILLA OPRESORA PARA DAR AJUSTES DE ALTURA DE PLASTICO COLOR NEGRO  5- LLANTAS DE DOBLE HUELLA DE 2" TIPO YOYO.  DIMENCIONES 50X50X125 A210CM  TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS GENERALES -+1 CM. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LOS SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |