115. REPROCESADOR DE ENDOSCOPIOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | PARTIDA | |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   * + 1. TIEMPO DE CICLO RÁPIDO PARA RESPUESTA RÁPIDA DEL ENDOSCOPIO.     2. DOS LAVABOS PARA CICLOS SIMULTÁNEOS O INDEPENDIENTES.     3. PARÁMETROS DE CICLO MONITOREADOS CONTINUAMENTE.     4. ALARMA SONORA Y VISUALES.     5. PRUEBA DE FUGAS.     6. PURGA AUTOMÁTICA DE ALCOHOL Y SECADO AL AIRE DE LOS CANALES DEL ENDOSCOPIO.     7. MANTENIMIENTO DE REGISTROS DE CICLOS ELECTRÓNICOS.     8. AUTO DESINFECTE LAS LÍNEAS DE FLUIDO INTERNAS.     9. CAPACIDAD POR CICLO DE UN ENDOSCOPIO. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | | DESCRIPCIÓN | | | |
| 1 | |  | | | |
|  | |  | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | | DESCRIPCIÓN | | | |
|  | | VOLTAJE CA 110-220V | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |