|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN: UNIDADES DE CALENTAMIENTO  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. UNIDAD HIDROCOLADORA DE ACERO INOXIDABLE PARA CALENTAR COMPRESAS CALIENTES Y MANTENERLAS CALIENTES. 2. TEMPERATURA CONSTANTE DE 160° A 165°F (71°–74°C). 3. CON SISETMA DE APAGADO SI EL NIVEL DEL AGUA BAJA DEMASIADO. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LOS SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

126. UNIDAD DE CALENTAMIENTO

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO** |  |