22. REPISAS DE ALAMBRE DE RACKS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. SE COLOCAN FÁCILMENTE. NO REQUIEREN HERRAMIENTAS. 2. MALLA GALVANIZADA DE 2 1/2 X 4" MAXIMIZA LA EFICIENCIA DEL ASPERSOR CONTRA INCENDIOS. 3. RESISTEN A LA OXIDACIÓN Y CORROSIÓN. 4. INCLUYEN 3 CANALES DE SOPORTE. 5. ANCHO X PROFUNDIDAD 117 X 91 CM 46 X 36" 6. PARA ANCHO DEL RACK 244 O 305 CM DE ANCHO (96 O 120") 7. PARA PROFUNDIDAD DEL RACK 91 CM DE PROFUNDIDAD (36") 8. CAPACIDAD DE CARGA 1,134 KG (2,500 LBS.) | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |