4. BANCA METÁLICA DE TRES PLAZAS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: BANCA METÁLICA DE 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA TROQUELADA DE 1.2 MM DE ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO.    2. CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES.    3. CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA.    4. ACABADO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS.    5. DISEÑO CON ERGONÓMICO.    6. METÁLICA, CROMADA Y PULIDA.    7. ESPESOR DE 15MM Y PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS CON ACABADO INOXIDABLE.    8. CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS.    9. SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO.    10. TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y TERMINADO DE LA PINTURA.    11. TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE USO RUDO.    12. DIMENSIONES SIN EMPAQUE: ALTO 77 CM, ANCHO 175 CM Y FONDO 67 CM +- 3 CM. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |