48. GONDOLA DE CARGA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: GÓNDOLA DE CARGA DE ACERO CON PLATAFORMA 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. TERMINADO DURADERO DE PULVIRREVESTIDO    2. ASA REMOVIBLE CABE EN CUALQUIER EXTREMO.    3. RUEDAS DE 6 INCH GIRAN SUAVEMENTE: 2 GIRATORIAS, 2 RÍGIDAS.    4. RUEDAS DE REPUESTO    5. ASA ADICIONAL DISPONIBLES AYUDAN A MANTENER LAS CARGAS EN SU LUGAR    6. ALTURA X ANCHO: 152 CM X 76 CM    7. PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, COMPLETAMENTE SOLDADA. TIPO 430.    8. CAPACIDAD DE CARGA: 1,800 LBS | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |