6. BANCO DE ALTURA DE UN PELDAÑO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA  REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | 1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE N°20 DE 25.4 X 25.4 MM [1”X 1”]. ACABADO CROMADO, MEDIDAS GENERALES DE 40 CM DE LARGO, 24 CM DE ANCHO Y 21 CM DE ALTURA. 3. PLATAFORMA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE N°20 VISTA PERIMETRAL; ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA, VISTA POSTERIOR Y REFUERZO; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 4. REGATÓN FIJO COLOR NEGRO. 5. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES: +- 5 CM. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |