63. BÁSCULA ELECTRÓNICA PESA BEBES

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS, LACTANTES Y PEDIÁTRICOS.  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:   1. BÁSCULA: DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN PANTALLA, LECTURA EN GRAMOS. CAPACIDAD DE HASTA 20 KILOGRAMOS 2. NIVEL DE RESOLUCIÓN 5 GRAMOS EN EL RANGO DE 0 A 10 KG 3. FUNCIONES: TARA, BMIF, AUTO-HOLD, CONMUTACIÓN KG/LBS, DESCONEXIÓN AUTOMATICA 4. PLATILLO O CHAROLA CON DIMENSIONES DE 56 X 29 CM, RESISTENTE AL IMPACTO PARA COLOCACIÓN DEL BEBÉ, DESMONTABLE PARA PESO DE NIÑOS DE PIE 5. PESO DE LA BÁSCULA NO SUPERIOR A 2.8 KG 6. DIMENSIONES (AXAXP): 638 X 105 X 300 MM / 25.1 X 4.1 X 11.8" 7. ALIMENTACIÓN: PILAS/ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA OPCIONAL | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |