80. SELLADORA DE BOLSAS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DEFINICIÓN: SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSA DE ESTERILIZACIÓN  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:  1. SELLADORA CON SISTEMA PERMANENTE DE CALENTAMIENTO  2. CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE  3. CON DIMENSIONES DE 560 X 255 X 145 MM  4. CON ANCHURA DE SELLADO DE 12 MM  5. CON CONTROL POR MICROPROCESADOR  6. CON PANTALLA LED DE 7 SEGMENTOS  7. CON TEMPERATURA MÁXIMA DE SELLADO DE 220°C 130 °C - 220°C  8. CON VELOCIDAD DE SELLADO DE 10 M/MIN  9. CON PARÁMETROS DE SELLADO MONITORIZADOS:  10. TEMPERATURA  11. PRESIÓN DE CONTACTO  12. VELOCIDAD DE SELLADO  13. ALERTA Y PARO DEL MOTOR  14. CON IMPRESORA QUE IMPRIMA LOS SIGUIENTES DATOS  15. HORA DE EMPAQUETADO  16. FECHA DE EMPAQUE  17. HORA DE CADUCIDAD  18. DATOS DE LOTE  19. DATOS DEL PERSONAL | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |