130. CARRO DE CURACIONES

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: CARRO PARA CURACIONES EN ACERO INOXIDABLE 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. CUBIERTA Y ENTREPAÑO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20 CON TRAVESAÑO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 DE 15.8 MM (5/8) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO. PROTECTOR DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE.18, ACABADO PULIDO O TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO CALIBRE 18 ACABADO PULIDO.    2. ESTRUCTURA EN PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18, DE 25.4 MM (1”) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO    3. BARANDALES EN TUBO DE 9.5 MM (3/8”) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.    4. RODAJAS ESTÁNDAR DE GEL DE 101.6MM (4”) DE DIÁMETRO.    5. DIMENSIONES GENERALES: LARGO: 90 CM (35.4") ANCHO: 48 CM (18.8") ALTURA: 88.5 CM (34.8") (+/-15CMS). | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |