143. SIERRA PARA CORTAR YESO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DEFINICIÓN: EQUIPO PARA HACER CORTES, AJUSTE O REMOCIÓN DE YESO O MATERIALES SINTÉTICOS.  DESCRIPCIÓN:   1. SIERRA CORTA YESO CON MANGO O PIEZA DE MANO ERGONÓMICO EN LA MISMA UNIDAD CON MOTOR Y CABEZAL. 2. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO. 3. CONTROL DE VELOCIDAD EN EL MANGO. 4. CABEZAL DE LA SIERRA LIGERO Y CON REVESTIMIENTO DE PLÁSTICO. 5. MOTOR:    1. CORRIENTE ALTERNA    2. MODO DE FUNCIONAMIENTO: OSCILATORIO.    3. CON AL MENOS DOS VELOCIDADES:       1. ESTÁNDAR: CON 10,700 CPM.       2. ALTA: CON 15,900 CPM. 6. BATERIA RECARGABLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL MISMO 7. PESO DE LA PIEZA DE MANO (CON MOTOR): MENOR A 2 KG. 8. CON SISTEMA O LLAVE PARA CAMBIO RÁPIDO DE DISCOS DE SIERRA. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 | ESTUCHE | | | | |
| 2 | DISCOS DE SIERRA DE REPUESTO. | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LOS SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |