179. MESA PASTEUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304. 2. BARANDAL DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CIRCULAR CON 9.5MM \*(3/8”) DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO SOL-   DADO A CUBIERTA.   1. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20, ACABADO PULIDO. 2. ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20, ACABADO PULIDO, UNIDA A LA ESTRUCTURA. 3. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 CON POSTES VERTICALES DE 25.4MM (1”) DE   DIÁMETRO, Y PERFIL TUBULAR REDONDO DE EL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7MM (1/2”) DE DIÁMETRO:  ACABADO PULIDO.   1. RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDA DE GEL NATURAL DE 101.1MM (4”) DE DIÁMETRO;   ACABADO GALVANIZADO.   1. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 60CM X ANCHO 50CM X ALTURA 100CM. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |