47. ESTIBADOR AJUSTABLE SEMIELÉCTRICO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. CAPACIDAD DE PESO DE 2,200 LBS. HASTA LA ALTURA MÁXIMA (63") EN LOS DOS CENTROS DE CARGA. 2. CENTRO DE CARGA DE 24" PARA TARIMAS HASTA DE 48". 3. PATAS QUE SE AJUSTEN DE 36 1/2 A 48 1/2". 4. BATERÍA RECARGABLE DE 2 HORAS DE SERVICIO POR CARGA DE 12 VOLTIOS, 150 AH CON CARGADOR INTEGRADO. 5. RUEDAS TRASERAS GIRATORIAS DE POLIURETANO DE 7". 6. RUEDAS DELANTERAS RÍGIDAS DE POLIURETANO DE 5". 7. RADIO DE GIRO DE 180°. 8. RADIO DE 58" PARA DAR VUELTA. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |