100. ONDAS DE CHOQUE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  | |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN: ONDAS DE CHOQUE EN PLUS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:  GENERADOR ELECTROMAGNÉTICO PARA LA ACELERACIÓN DEL PROYECTIL, PARA TRATAMIENTOS DE REDUCCIÓN DE DOLOR CRÓNICO Y OTRAS PATOLOGÍAS.  CARACTERÍSTICAS:   1. GENERADOR DE ENERGÍA A TRAVÉS DE ELECTROIMANES. 2. MENÚ DE INDICACIONES CON PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO. 3. FRECUENCIAS DE 1 A 22HZ. 4. ENERGIA DE 60 A 185 MJ (1 A 5 BARES). 5. MODOS DE RÁFAGA: CONTINUO/4 /8 / 12 GOLPES. 6. MÁS DE 25 PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO ILUSTRADOS. 7. 7 PROGRAMAS PRE-ESTABLECIDOS AJUSTABLES. 8. PANTALLA TÁCTIL CON TECNOLOGÍA "CAPACITIVE TOUCH COMMUNICATION" (NO REQUIERA DE LAPIZ PARA MANIPULAR PANTALLA). 9. PARTE DE FRENTE DE UNIDAD ES DE VIDRIO. 10. SOFTWARE V3.1 11. APLICADOR DE 6 MM / 15 MM (2) / 25 MM. 12. TARJETA SD PARA GUARDAR PROGRAMAS. 13. MANGO ERGONÓMICO CON CARCASA DE ALUMINIO ANODIZADO Y VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO. | | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| 1 |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | | |
|  |  | | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LOS SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |