7. BANCO METÁLICO GIRATORIO SIN RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN: BANCO METÁLICO DE ALTURA AJUSTABLE  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 GRADO CLÍNICO, CON UNA ALTURA AJUSTABLE DE 56 A 67 CM (+-1 CM) 2. ASIENTO GIRATORIO PARA NIVELAR ALTURA 3. ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DE CALIBRE 18 4. ASIENTO DE AL MENOS 28 CM DE DIAMETRO | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.  PRESENTAR MUESTRA FÍSICA. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |