53. PATÍN ELÉCTRICO DE USO PESADO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. CONTROL MANUAL DE 3 POSICIONES - ELEVAR, BAJAR, NEUTRAL. 2. ALTURA MÍNIMA DE 3" Y MÁXIMA DE 7.5". 3. LARGO X ANCHO DE LA HORQUILLA 122 X 69 CM (48 X 27") 4. CAPACIDAD DE CARGA 4990 KG (11,000 LBS.) 5. PESO 122 KG (270 LBS.) 6. LLANTAS DE NYLON DE 7", DOS LLANTAS FRONTALES A CADA LADO. 7. RADIO DE GIRO DE 210° | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |