62. BÁSCULA ELECTRÓNICA PARA SILLA DE RUEDAS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. PLATAFORMA ESTABLE CON RAMPA DE 2 VÍAS QUE PERMITA EL FÁCIL ACCESO PARA LA SILLA DE RUEDAS 2. DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN PANTALLA 3. RANGO DE MEDICIÓN 0 A 450 KILOGRAMOS O MAYOR 4. DIVISIÓN DE 100 GRAMOS 5. FUNCIÓN TARA QUE ELIMINE EL PESO ADICIONAL DE LA SILLA DE RUEDAS Y/O ACCESORIOS 6. FUNCIÓN DE RETENCIÓN QUE PERMITA MANTENER LA MEDICIÓN DE LOS PACIENTES QUE SE HAN DESPLAZADO DE LA BÁSCULA 7. ÍNDICE DE MASA CORPORAL BMI / IMC 8. COLUMNA PLEGABLE PARA DESPLAZAMIENTO O TRANSPORTE MEDIANTE RUEDAS DE DOBLE DIRECCIÓN | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 | BATERÍAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA QUE OPERE A 120V 60 HZ +/- 10%, O BATERÍAS RECARGABLES | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |