81. SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: SISTEMA MÓVIL PARA EL TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO DE PACIENTES CON DESCANSA PIES 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. SISTEMA DE FRENO AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 10, 5/8 DE PULGADA DE ANCHO CON TOPE Y MECANISMO EXCÉNTRICO CON PALANCA Y MANERAL DE HULE NATURAL MACIZO COLOR NEGRO; LA PARTE INFERIOR TRASERA DEL MARCO DEBERÁ INCLUIR UN TOPE DE HULE NATURAL MACIZO DE COLOR NEGRO; EL ACABADO DE TODA LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER ESMALTADA.    2. RESPALDO Y ASIENTO: DE LONA, DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS LATERALES    3. MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS DE ACRILONNITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO ACOJINADO.    4. DESCANSAPIES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ENSAMBLADO EN FORMA TELESCÓPICA.    5. MANUBRIOS ABATIBLES.    6. CARGA MÁXIMA 110 KG}    7. TIPO ABATIBLE DE 48 A 64 CM (+/- 2%)    8. RUEDA TRASERA DE 24 PULGADAS (+/- 2%) | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 | KIT DE REPARACIÓN NEUMÁTICA Y BOMBAS | | | | |
| 1 | CORREA TALONERA PARA SUJETAR LOS PIES DEL USUARIO | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |