13. ESTANTE DE ACERO DE USO PESADO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA  REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | 1. ENSAMBLE SIN PERNOS. LAS REPISAS SE COLOCAN A PRESIÓN Y SE AJUSTAN EN INCREMENTOS DE 1 1/2".  2. POSTES DE ACERO CALIBRE 14; REPISAS DE ACERO CALIBRE 16, ACABADO RESISTENTE PULVIRREVESTIDO.  3. DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO 244 X 61 X 183 CM (96 X 24 X 72")  4. ALTURA DE REPISA: 2 11/16"  5. 5 REPISAS, CON UNA CAPACIDAD POR REPISA DE 1,179 KG (2,600 LBS),  6. PESO 214 KG (472 LBS.)  7. PARA CARGA MANUAL | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |