2. ANAQUEL DE METAL ARCHIVO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA  REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: ANAQUEL DE METAL PARA USO PESADO DE ENSAMBLE SIN PERNOS 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1.- ANAQUEL DE 7 NIVELES  2.- MEDIDA: 90 CM DE LARGO, 30 CM DE ANCHO, ESPACIO ENTRE CADA NIVEL DE 35 CM.  3.- RESPALDO METÁLICO ANCHO  4.-ENSAMBLE CON PAR DE BARRENOS EN CADA ESQUINA PARA EL PASO DE TORNILLOS QUE PERMITAN FIJAR LOS ENTREPAÑOS.  5.-POSTES DE ACERO CALIBRE 14  6.-REPISAS DE ACERO CALIBRE 16 | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 | JUEGO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO DEL ANAQUEL, TORNILLERÍA CABEZA EXAGONAL CON TUERCA Y RONDANA PLANA ANONIZADA, CON REFUERZOS. | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |