87. ULTRACONGELADOR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: EQUIPO QUE PERMITE PRESERVAR MUESTRAS BIOLÓGICAS A TEMPERATURA DE 0 A 80 °C. 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. TIEMPO DE CONGELACIÓN DE 30 – 60 MIN.    2. CAPACIDAD DE TEMPERATURA DE HASTA -86°C    3. PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD TÁCTIL.    4. ALARMA EN CASO DE PUERTA ABIERTA O CAMBIOS EN LA TEMPERATURA    5. EQUIPO DE PISO, ESTILO VERTICAL    6. PUERTAS: 1 EXTERIOR, 5 INTERIORES CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO 2 PUERTAS    7. CAPACIDAD 388 KG, 396.43 DM3    8. ALTO RENDIMIENTO    9. TAMAÑO (ALXANXL) 198- 200 X 100.6 -111 X 96-97.7 CM    10. PESO 111 KG    11. COMPRESOR HERMÉTICO    12. POTENCIA 1,200W    13. REFACCIONES DE ACUERDO AL MODELO Y MARCA.    14. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  | CORRIENTE ELÉCTRICA 208/ 230 V 60 HZ | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |