125. TERMOMETRO PARA REFRIGERADOR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. TERMOMETRO PARA REFRIGERADOR 2. RANGO DE TEMPERATURA -10 A +50 °C 3. RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA 0.1°C 4. DISPLAY DE MAXIMOS Y MINIMOS DE TEMPERATURA 5. PRECISIÓN +/- 1 °C 6. MEMORIA: TEMPERATURA: 8,000 POINTSTEMPERATURA: 0, 5, 10 Y 15 °C, ERROR MAX + 1°C | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |