192. BALANZA GRANATARIA DIGITAL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: BALANZA GRANATARIA, CON DOS PLATILLOS DE ACERO INOXIDABLE O PORCELANA. 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. CAPACIDAD DE 0 A 2,200 G.    2. SENSIBILIDAD HASTA 0.1 G.    3. ESCALA DE 0 A 10 G DIVIDIDA EN 0.1 G.    4. OTRA ESCALA DE 0 A 200 G DIVIDIDA EN 10 G. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  | N/A | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  | N/A | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |