121. CONGELADOR DE 60 X 60 X 85 CM, QUE PERMITA REGULAR LA TEMPERATURA A -18°C

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. CONGELADOR HORIZONTAL 2. CAPACIDAD DE 275 LTS 3. TENSIÓN DE 115 VOLTIOS 4. EFICIENCIA DE ENERGÍA 5. JUNTAS ANTIBACTERIANAS EN PUERTAS E INTERIOR 6. AHORRADOR DE ENERGÍA 7. 60 X 60 X 85 CM, QUE PERMITA REGULAR LA TEMPERATURA A -18°C   1.31 MTS FRENTE X .65 MTS FONDO X .91 MTS ALTO  CON LLANTAS | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LOS SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO** |  |