113. PARAFINERO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  | |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN: PARAFINERO  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. CON 6 LBS. DE PARAFINA SIN PERFUME, CON RECARGAS ADICIONALES Y OTROS. 2. TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON UNA CARCASA EXTERIOR AISLADA PARA RETENER EL CALOR. 3. DIMENSIONES INTERIORES DE 12"" X 6"" X 6"" (+/- 5%). 4. DIMENSIONES EXTERIORES DE 16.25"" X 10.5"" X 8.75". (+/- 5%). 5. RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 52° A 57°C. 6. TEMPERATURA DE FUSIÓN PARA ADICIONAR PARAFINA: 75°C. 7. TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN: 75°C. 8. CAPACIDAD DE 2.72 KG. / 6 LBS. 9. DIMENSIONES DEL TANQUE: 15.2 X 15.2 X 30.4 CM. (+/- 5%). 10. DIMENSIONES EXTERNAS: 26.6 X 22.2 X 41.2 CM. (+/- 5%). | | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | | |
|  |  | | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |