149. CAMA PEDIÁTRICA EXTENSIBLE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN:  CAMA PEDIÁTRICA DE CUIDADOS INTENSIVOS.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. CAMA PEDIÁTRICA DE ALTURA AJUSTABLE. 2. BARRA CON GANCHOS PORTA DRENAJE DESLIZABLES Y EXTRAÍBLES EN LOS LADOS DE LA CAMILLA 3. RUEDAS DE 15 CMS +- 2CMS, SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO. 4. CON PARACHOQUES RODABLES EN LAS CUATRO ESQUINAS DE LA CAMA. 5. COLCHÓN DE POLIURETANO DE 12 CM DE ESPESOR O MAYOR, LAVABLE Y REPELENTE A LÍQUIDOS, SISTEMA DE REDUCCIÓN DE PRESIÓN, CUBIERTA ANTIBACTERIAL Y FUNGICIDA, ADEMÁS QUE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA CUENTEN CON RETARDANTE AL FUEGO, DE 158 X 78 CON EXTENSIÓN MÁXIMA DE 195X 78 +- 5 CMS Y ANCHO +-2. 6. DEBERÁ CONTENER CUANDO MENOS 4 POSTES PORTA SUEROS Y 4 GANCHOS PARA BOLSAS DE DRENAJE. 7. PANEL DE CONTROL INTERCONSTRUIDO EN LA PIECERA 8. PANEL DE CONTROL DESACTIVABLE POR FALTA DE USO A BASE DE MEMBRANA Y FUNCIÓN DE SEGURIDAD , QUE INCLUYA INDICADORES DE CORRIENTE ALTERNA. 9. BARANDALES CON INDICADORES DE INCLINACIÓN CUANDO MENOS DOS QUE PERMITAN LA VISUALIZACIÓN DE LA POSICIÓN EXACTA DEL PACIENTE. 10. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 158/195 CMS DE LARGO +-5 CMS Y 79 CM DE ANCHO +- 2, ALTURA MÍNIMA DE LA PLATAFORMA DEL COLCHON AL PISO 57 CMS Y MÁXIMA DE 97 +-2 CMS 11. DIMENSIONES TOTALES DE LA CAMA LONGITUD TOTAL 183/218 CM. ANCHO TOTAL 98 CM CON CABECERA, PIECERA Y BARANDALES ARRIBA +-5CMS DE LARGO Y +-2 CMS DE ANCHO. 12. BARANDALES: 2 EN CABEZA Y 2 EN PIES ABATIBLES CON MATERIAL DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE A GOLPES Y A LOS ABRASIVOS DE LOS DESINFECTANTES | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |