95. CAMINADORA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  | |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. SUPERFICIE PARA CORRER DE 153 X 56 CM / 60 X 22 PULG (+/- 5%). 2. RODILLOS DE ACERO DE 2 ½” 3. CAPACIDAD DE PESO DE USUARIO DE 181 KILOS. (+/- 5%). 4. RANGO DE VELOCIDAD: 0.8 A 19.2 KM/H (0.5 A 12 MPH). 5. RANGO DE ACCESO: DEL 0 % AL 15 % DE INCLINACIÓN EN INCREMENTOS DE 0.5 % | | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | | |
|  |  | | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |