154. ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1.- ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO TENSIÓMETRO DE PRECISIÓN EN ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE Y CON CREMALLERA PARA SU GUARDA. SISTEMA PARA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA CONSTITUIDO POR BRAZALETE, MANÓMETRO Y PERILLA DE INSUFLACIÓN.  2.- BRAZALETES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BIOCOMPATIBLE, LIBRE DE LÁTEX CON VELCRO PARA LA SUJECIÓN Y AJUSTE DEL DIÁMETRO DEL BRAZO, TALLAS PARA ABARCAR AL MENOS DESDE NIÑOS RECIÉN NACIDO HASTA ADOLESCENTES JÓVENES, TUBO DE CONEXIÓN DE 50 CM DE LARGO PARA CONEXIÓN A MANÓMETRO Y PERILLA DE INSUFLACIÓN.  3.- PERILLA DE INSUFLACIÓN: EN LÁTEX, CON VÁLVULA METÁLICA DE PURGA DE PRECISIÓN, CON AJUSTE FINO Y SIN DESGASTE.  4.- MANÓMETRO: CARCASA DE METAL O PLÁSTICO RESISTE A LOS IMPACTOS, RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG, DIVISIONES DE LAS ESCALAS EN 2 MMHG, PRECISIÓN DE ± 3 MMHG MÁXIMO, CARÁTULA DE FONDO BLANCO, ESCALA EN COLOR NEGRO Y AGUJA ROJA, MEMBRANA DE ALTA RESISTENCIA PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL.  BOLSA EN VINIL O TEXTIL CON CREMALLERA PARA GUARDA DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |