60. BÁSCULA CON MEDICIÓN CORPORAL PARA CAPACIDAD DE MÁS DE 190KG

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DEFINICIÓN: BÁSCULA CON MEDICIÓN CORPORAL CON CAPACIDAD DE MÁS DE 190 KG.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:  1. MONITOR DE COMPOSICIÓN SEGMENTAL QUE PROPORCIONE LECTURAS DE COMPOSICIÓN CORPORAL INDIVIDUALES PARA CADA SEGMENTO DEL CUERPO, TRONCO, BRAZO DERECHO, BRAZO IZQUIERDO, PIERNA DERECHA Y PIERNA IZQUIERDA.  2. CON 8 ELECTRODOS POR MEDIO DEL ANÁLISIS DE IMPEDANCIA BIOELÉCTRICA (BIA).  3. QUE PROPORCIONE LOS SEGMENTOS DE MASA MAGRA Y MASA GRASA, LOCALIZADO EN BRAZOS, TRONCO Y PIERNAS INDICADOR DE EVALUACIÓN DE % DE GRASA; POR DEBAJO, SALUDABLE, POR ENCIMA Y OBESO  4. FUNCIÓN GRÁFICO DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL. A NIVEL DE MEMORIAS | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | | |
|  |  | | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |