173. LAVADORA ULTRASONICA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN: LAVADORA ULTRASÓNICA DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. CON SELECTOR DE TIEMPO A TRAVÉS DE LA PANTALLA TÁCTIL. 2. CON FASE DE DESGASIFICACIÓN. 3. CON CONTROL DE TEMPERATURA MEDIANTE LA PANTALLA TÁCTIL 4. TIPO SOBREMESA. 5. TINA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 26 LITROS, DIMENSIONES DE TINA INTERNA DE 617 X 259 X 129 MM 6. CANASTILLA COMPATIBLE CON LAS DIMENSIONES DE LA TINA. 7. CON CONTROL DE TIEMPO DIGITAL. 8. DIMENSIONES EXTERIORES CON MEDIDAS DE 757 X 364 X 458 MM 9. CON SALIDA A TARJA. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  | CANASTILLA DE MALLA | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  | CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60HZ | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |