96. DINAMÓMETRO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN: DINAMÓMETRO  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. PARA LA EVALUACIÓN DE LA MANO COMPLETA. INSTRUMENTOS ALMACENADOS EN ESTUCHE DE TRANSPORTE COMPACTO. 2. LOS JUEGOS INCLUYEN UN DINAMÓMETRO DE MANO HIDRÁULICO, UN MANÓMETRO DE PELLIZCO, UN GONIÓMETRO DE ACERO INOXIDABLE, UN DISCRIMINADOR DE 2 PUNTOS CON UN TERCER PUNTO, UN MOLINETE DE WARTENBURG, UN CALIBRADOR DE CIRCUNFERENCIA DEL DEDO Y UN CALIBRADOR FUNCIONAL DEL MOVIMIENTO DEL DEDO 3. INCLUYE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS QUE VAN DENTRO DE UN ESTUCHE PROTECTOR DE TRANSPORTE: DINAMÓMETRO MANUAL HIDRÁULICO DE 300 LIBRAS DE CAPACIDAD, MEDIDOR DE PINZA FINA DE 60 LIBRAS DE CAPACIDAD, GONIÓMETRO DE DEDO DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS, 2 -DISCRIMINADOR DE PUNTOS CON TERCER PUNTO, MOLINILLO DE WARTENBURG, MEDIDOR DE CIRCUNFERENCIA DE DEDO Y MEDIDOR DE MOVIMIENTO DE DEDO FUNCIONAL. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | | |
| APEGARSE A LOS SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |