117. SILLÓN DE EXPLORACIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. SILLÓN CAMA TOTALMENTE ELÉCTRICO. 2. ALTURA X ANCHO X LARGO: 180 CM X 90 CM X 180 CM (+/- 5%). 3. BASE CON CAPACIDAD DE SOPORTE 190 KGR (+/- 5%). 4. DESCANSA BRAZOS ABATIBLES 5. MOTOR QUE PERMITA QUE EL ASIENTO DE UN GIRO DE 180º. 6. 2 MOTORES MANIPULADOS BAJO UN CONTROL DE MANDO MANUAL 7. DOS MOTORES UNO QUE PERMITE EL FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSO Y DESCENSO ELÉCTRICO, Y OTRO MOTOR HACE QUE EL SILLÓN SE HAGA CAMA. 8. 2 MOTORES: ELEVACIÓN Y DESCENSO, RESPALDO ELÉCTRICO | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |