67. AUDIOMETRO CLINICO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | PARTIDA | |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: AUDIÓMETRO CLÍNICO 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. FUNCIONES ELECTRÓNICAS PARA INTERACTUAR DIRECTAMENTE CON BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE REGISTROS MÉDICOS ELECTRÓNICOS.    2. TECLADO COMPACTO Y CONFIGURABLE.    3. 2 CANALES    4. CON VÍA ÁREA    5. VÍA ÓSEA    6. ENMASCARAMIENTO    7. CAMPO LIBRE    8. AURICULARES TDH39    9. AURICULAR DE MONITOR MTH400    10. MICRÓFONO DE RESPUESTA PACIENTE PARED/PIE EMS400    11. VIBRADOR ÓSEO B71    12. PULSADOR RESPUESTA PACIENTE APS3    13. CABLE USB ESTÁNDAR    14. CABLE DE ALIMENTACIÓN 120 Ó 230V    15. ALFOMBRILLA DE RATÓN    16. MANUAL CE MULTILINGÜE Y MANUAL DE INSTRUCCIONES | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | | DESCRIPCIÓN | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | | DESCRIPCIÓN | | | |
|  | |  | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |